PoE 0.2 b

Z původní verze 0.2 byl použit pouze výstupní modul, který byl upraven pro vstup 48V/1A a výstup 6 - 9 - 12 - 24V/2A při přepnutí na 12V až 3A.

Deska výstupního modulu zůstala zachována do vyčerpání zásob desek na verzi 0.2 .

Následující součástky byli změněny.

ID	původní	nová
R1	330R	vynechán - bez něj výstup 6V
R2	470R	1K8
R3	300R	1K
R4	180R	330R
R13	680R	1K
D1	SB260	SB560
L1	DPU150A1	DPU150A3
IC1	LM2575T-ADJ	LM2576HVT-05

Napájení je řešeno spínaný zdrojem Gainmaster 48V/1A s integrovaným PoE který je k dispozici v i4 a Wifishopu.

Seznam součástek

ID	Hodnota
R1	vynechán
R2	1K8
R3	1K
R4	330R
R5	820R
R6	1K
R7	1K
R8	220R
R9	1K
R10	R trimr PIHER PT6V 500R
R11	3K3
R12	10K
R13	1K

.

D1	SB560
D2	LED 3mm žlutá
D3	LED 3mm zelená
D4	BAT42
D5	BAT42
D6	LED 3mm červená

.

DZ1	BZX83V008.2
DZ2	BZX83V018
DZ3	BZX83V002.7

.

C1	CKS22N/50V - keramika
C2	330M/35V - elyt
C3	330M/35V - elyt
C4	330M/35V - elyt
C5	220M/50V - elyt
C6	220M/50V - elyt
C7	47M/16 - elyt

.

T1	BC546B

.

IC1	LM2576HVT-05
IC2	B250C1500

.

L1	DPU150A3

.

S1G20
jumper červený

Soupiska na jeden kus

kus	Hodnota
1x	1K8
5x	1K
1x	330R
1x	820R
1x	220R
1x	3K3
1x	10K
1x	R trimr PIHER PT6V 500R
1x	SB560
1x	LED 3mm žlutá
1x	LED 3mm zelená
1x	LED 3mm červená
2x	BAT42
1x	BZX83V008.2
1x	BZX83V018
1x	BZX83V002.7
1x	CKS22N/50V - keramika
3x	330M/35V - elyt
2x	220M/50V - elyt
1x	47M/16 - elyt
1x	BC546B
1x	LM2576HVT-05
1x	B250C1500
1x	DPU150A3
1x	S1G20
1x	jumper červený

Přílohy

poe_features.sxw

poe01_parts.sxw

poe01.zip

poe01p2.zip

poe01_2.zip

Rozmístění součástek výstupního modulu původního PoE 0.2

Schéma výstupního modulu původního PoE 0.2

Datasheet spínaného zdroje Gainmaster 48V/1A s integrovaným PoE

Datasheet LM2576HVT-05