Nejběžnější elektronické součástky

List of jellybean electronic components. Tady si udržuji seznam nejběžnějších elektronických součástek. Většina z nich má velmi široké využití v mnoha obvodech. Seznam se hodí pro připomenutí, když máme na stole součástku a nevíme co je zač. Také je možné se tohoto seznamu zhruba držet při zařizování elektrodílny a udržování zásob základních součástek. Některé běžné součástky však na seznamu chybí a naopak se na něm vyskytují i některé méně běžné, které sice používám relativně běžně, ale jen pro nějaký specifický úkol.

Odkazy

http://www.eevblog.com/forum/chat/jellybean-list/

https://www.quora.com/What-are-some-jellybean-i-e-common-or-industry-standard-ICs-used-in-electronics

NE555 (NE556)

Sada rezistorů E12

Stabilizátory (Měniče, regulátory a napájení obecně)

78xx stabilizátory (2.6V, 5V, 12V), LE33C (3.3V)

LM317 (nastavitelný stabilizátor 1.25V)

Zesilovače

LM358 (2x univerzální op-amp +-18V)

LM741 (1x univerzální op-amp +-18V)

LM348 (4x univerzální op-amp +-18V)

TL072 (2x audio JFET op-amp +-18V)

LM386 (mono audio zesilovač 1W)

TDA2822M (stereo audio zesilovač 2x0,65W 4ohm 6V DIP8)

TDA2822 (stereo audio zesilovač 2x1,7W 4ohm 9V DIP16)

TA8227P (stereo audio zesilovač 2x2,5W 4ohm 9V DIP12+b)

TPA3122 (stereo audio zesilovač class-d 2x15W 8ohm 10-30V DIP20)

Diody

1N4007 (usměrňovací 1000V 1A, drop 1.1V)

Tranzistory

TO92

BC337 (NPN 45V 0,50A 0,625W)

BC327 (PNP 45V 0,50A 0,625W)

BC639 (NPN 80V 1,0A 0,80W)

BC640 (PNP 80V 1,0A 0,80W)

TO220

TIP120 (NPN darlington - 60V 5A 65W)

TIP125 (PNP darlington - 60V 5A 65W)

TIP121 (NPN darlington - 80V 5A 65W)

TIP126 (PNP darlington - 80V 5A 65W)

TIP122 (NPN darlington - 100V 5A 65W)

TIP127 (PNP darlington - 100V 5A 65W)

TIP132 (NPN darlington - 100V 8A 70W)

TIP137 (PNP darlington - 100V 8A 70W)

Logic-level MOSFETy (dražší)

IRLZ44N (N-channel - 55V 47A 110W 0,022Ohm) - 30kč

IRL2203N (N-channel - 30V 116A 170W 0,007Ohm) - 31kč

STP60NF06 (N-channel - 60V 60A 110W 0,016Ohm) - 35kč

IRL3803 (N-channel - 30V 140A 200W 0,006Ohm) - 46kč

Optočleny a SSR

PC817 = KB817 = EL817 (Optocoupler)

AQY210EH (DIP4 PhotoMOS relay 350V, 0.13A, isolation 5000VAC, can switch AC loads directly)

MOC3021 (DIP6, Optocoupler with TRIAC output, external TRIAC i reccomended to work as SSR)

Řízení motorů

ULN2003AN (7x NPN darlington)

L293NE (4x budič pro řízení motoru)

CMOS 4000 (seznam)

4093 (4x NAND se schmittem)

40106 (6x invertor se schmittem)

4017 (Johnsnuv dekadicky citac)

4046 (PLL, VCO…)

4051 (8-channel analog multiplexer/demultiplexer)

Tyhle mam navic

4001 (4x NOR)

4014 (8bit shift register)

4015 (shift register)

4021 (8bit shift register)

4094 (univerzalni sbernicovy registr)

4070 (4x EX-NOR)

4077 (4x EX-NOR)

Atmel

AtTiny2313

AtTiny85

Spínané zdroje (Měniče, regulátory a napájení obecně)

TL494 (SMPS PWM controler)

UC3844N (PWM controler)

NCP3065PG (Spínaný regulátor konstantního proudu. Integrovany switch do 1,5A)

LM2596 (step-down 40V → 1.23-37V, 3A, 150kHz)

LM2576 (step-down 40V (HV=60V) → 1.23-37V (HV=57V), 3A, 52kHz)

LM2577 (step-up 3.5-40V → 65V, 3A, 52kHz)

Další IC

TL431 (precision programmable shunt voltage reference zener)

MAX232 (převodník napětí TTL ↔ RS232)

Bordel z GM

7808

M74HCT04B1 (Hex inverter)

m74hc133b1 (13-vstupový NAND)

m74HCT373b1 (OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS - 8x střadač s hradl.)

74HCT4040n (12-stage binary ripple counte - 12stav. binární cítac)

UT6264CPC-70LL (8K X 8 BIT LOW POWER CMOS SRAM)