Prodlužovačka

… aneb proč je dobré rozmotat celou prodlužovačku, i když nevyužijeme její celou délku …

Vždy prodlužovačku rozmotejte celou ! Snažte se používat prodlužovačku s tepelnou pojistkou (dojde k odpojení dřív než k případnému požáru) Snažte se používat prodlužovačku s průřezem vodiče 2,5mm

Při průchodu proudu se kabel zahřívá tj. čím větší proud protéká, tím se kabel rychleji ohřeje
Při zahřívání kabelu roste odpor vodiče a tím dále jeho teplota
Pokud z prodlužovačky odvineme jenom kus kabelu a zbytek necháme namotán na cívce, budou se nám vodiče na cívce rychleji zahřívat, protože se budou hůře chladit
Důsledkem může být:

Zařízení, které vyžaduje větší proudy (svářečka, vrtačka atd.) bude mít nedostatečný výkon, protože na vedení budou vlivem odporu vysoké ztráty

Prodlužovačka se bude výrazně zahřívat - v krajním případě může dojít až ke zničení izolace a k požáru. (v tomto případě nelze spoléhat na jističe, protože v době kdy vybaví jistič v důsledku zkratu (zničená izolace)už může být cívka s prodlužovačkou dávno v plamenech ⇒ může vzniknout požár )

___

viz. prirucka "Dimenzování a jištění elektrických zařízení" ⇒ část I. Jištění elektrických zařízení ⇒ kapitola 8. Dimenzování vedení z hlediska jeho oteplení