DVB-T Restreaming (HW řešení)

pro predstavu jak se lze krasne (tj. s rezervou na dalsi DVB karty) vejit do 1U casu:

Naprosto skvele vyslo, ze po priohnuti vetraci mrizky se do ni podarilo pomoci 2 sroubku pevne uchytit spojku na F-konektory, tudiz je pripojovani a odpopojovani od televiznich rozvodu velice pohodlny a nedochazi k zadnymu kurveni koaxu nejak punkove skripnutyho do casu.