HP servery - linux

Poznámky k instalaci linuxu na HP serverech

Instalace HP SSA (Smart Storage Administrator)

Vše potřebné nalezneme v repositáři HP SDR Obsah repositáře lze procházet procházet zde

Nejprve je potřeba přidat do našeho systému příslušné klíče - viz. instalace klíčů

Nástroje pro správu nalezneme v repositáři Management Component Pack

Pro Debian 11 přidáme do /etc/apt/sources.list, pro starší verze zvolíme příslušný název starší verze debianu.

# Hewlett Packard Enterprise (HPE) Management Component Pack
deb https://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp bullseye/current non-free

Následně provedeme instalaci:

apt-get update
apt-get install ssa ssacli ssaducli

Nyní můžeme provádět konfiguraci našeho řadiče z linuxu např. přes cli. Pokud bychom chtěli raději použít grafickou klikačku, pak stači spustit příkaz

ssa -local
Smart Storage Administrator 5.30.6.0 2022-01-05

potom se přes příkaz netstat podíváme, na kterém portu ssa naslouchá (v mém případě to byl port 57585) a následně na svém počítači vytvořím ssh tunel

ssh -L8080:localhost:57585 <username>@<ip naseho serveru>

potom stačí zadat do prohlížeče http://localhost:8080 a můžem klikat.