MumuDVB

Privátní DVB-T restreaming. Stačí nastavit freq. multiplexu.

freq=634000 autoconfiguration=full sap_default_group=%type multicast=1 unicast=1 #autoconf_unicast_start_port=8000 dvr_buffer_size=40 dvr_thread #dvr_thread_buffer_size