Linux router - poznámky

nf_conntrack - nastavení conntracku na linux routeru

Conntrack se na routeru používá při zapnutí stavového firewallu nebo při nastavení NATu. Při natování většího poštu IP adres není často defaultní nastavení conntracku dostatečné a proto je potřeba ho upravit. V krajním případě jste na neoptimální nastavení dokonce upozorněni hláškou nf_conntrack: table full, dropping packet v syslogu.

Optimalizaci provádíme změnou hodnot parametrů nf_conntrack_max a conntrack hashsize reprezentovanou parametrem nf_conntrack_buckets. Aktuální hodnoty získáte pomocí příkazů:

$ cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_max
65536
$ cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_buckets
16384

Hodnotu nf_conntrack_max je vhodné nastavit podle velikosti dostupné operační paměti. nejprve zjistíme velikost jednoho záznamu v conntrack tabulce:

cat /proc/slabinfo
slabinfo - version: 2.1
# name <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab> <pagesperslab> : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor> : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>
...
...
nf_conntrack_3 0 0 240 17 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 0 0 0
nf_conntrack_2 0 0 240 17 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 0 0 0
nf_conntrack_1 0 0 240 17 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 0 0 0
nf_conntrack_expect 0 0 184 22 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 0 0 0

Hodnota 240 je v mém případě hodnota jednoho záznamu v tabulce conntrack. Dejme tomu, že můj router má 2GB RAM, pak pro conntrack tabulku použiju max. 1GB RAM. Použiju vzorec velikost RAM v bytech / 240 = nf_conntrack_max (1073741824 / 240 = 4473924,26667) tj. 4473924. Hashsize se potom vypočítá jako nf_conntrack_max / 8 tj. 4473924 / 8 = 559240

Nastavení nových parametrů pro nf_conntrack

.. .. #ipconntrack net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=4473924 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established=7200

a

options nf_conntrack hashsize=559240

obojí je možné změnit za chodu bez restartu

echo 559240 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
sysctl -p

Pokud na routeru mám pouze stavový firewall

V takovém případě je možné conntrack úplně vypnout, zvlášt pokud mám firewall jen na INPUT Do skriptu pro firewall, volaný přes iptables-restore přidáme následující řádky

*raw
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A PREROUTING -d 1.2.3.4/32 -j ACCEPT
-A PREROUTING -d 5.6.7.8/32 -j ACCEPT
-A PREROUTING -j CT --notrack
-A OUTPUT -s 1.2.3.4/32 -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 5.6.7.8/32 -j ACCEPT
-A OUTPUT -j CT --notrack
COMMIT

Pravidla s IP adresou je potřeba vyjmenovat pro všechny IP adresy na interfacech routeru. Pokud nepouzivame firewall na OUTPUTu, je mozne v tomto pripade pro notrack v outputu uplne vynechat

V pripade, ze mate na routeru vetsi mnozstvi interfacu, je mozne pouzit ipset:

-A PREROUTING -m set --match-set local4 src -j ACCEPT
-A PREROUTING -m set --match-set local4 dst -j ACCEPT
-A PREROUTING -j CT --notrack

a v prislusnem ipsetu (v nasem pripade local4) vyjmenovat adresy na vsech lokalnim interfacech pomoci skriptu

#!/bin/bash
ipset flush local4
ipset flush local6
ipset -exist create local4 hash:ip comment timeout 0
ipset -exist create local6 hash:ip comment timeout 0 family inet6
for i in `ip a s | grep -o "inet [0-9\.]*" | cut -d ' ' -f 2 | sort -u`; do
ipset -exist add local4 $i
done
for i in `ip a s | grep -o "inet6 [0-9a-f\:]*" | cut -d ' ' -f 2 | sort -u`; do
ipset -exist add local6 $i
done

NAT a tunelované VPN

Pokud nám zlobí některé služby např. PPTP, je potřeba na routeru přidat automatické zavádění modulů:

ip_conntrack
ip_conntrack_ftp
ip_conntrack_pptp
ip_gre
ip6_gre
gre
ip_nat
ip_nat_ftp
ip_nat_pptp
nf_conntrack
nf_conntrack_ipv4
nf_conntrack_ipv6
nf_conntrack_proto_gre
nf_nat_proto_gre
ppp_mppe
pptp
pppoe
nf_nat_pptp

V kernelu od verze 4 je ještě potřeba zapnout přes sysctl používání nat helper, které je defaultně vypnuté:

net.netfilter.nf_conntrack_helper=1