Fresnelova zóna

Pravidlo 2,5m: Pokud to nechcete číst celý, tak si alespoň zapamatujte, že pokud u libovolnýho wifi spoje do kilometru nebudete mít žádnou překážku 2,5m pod, nad, nebo z boku v cestě signálu, tak bude viditelnost OK.

Fresnelova (čti Frenelova) zóna vypadá asi jako takovejhle "doutník":

Velikost se vypočítá takhle:

d → vzdálenost mezi anténami v metrech

f → frekvence v GHz

r → maximální poloměr Fresnelovy zóny v metrech

Můžete použít také tento kalkulátor: http://cz.jirous.com/vypocet-wifi (vyžaduje flash)

Aby se zamezilo ztrátám, tak je nutné zajistit, aby alespoň 80% zóny bylo volných. Tudíž pokud má zóna poloměr třeba 1m, tak stačí, když dáme anténu tak, aby byla pomyslná přímka mezi anténami alespoň 80cm nad překážkou.

A asi takhle vypadá Fresnelova zóna pro různé vzdálenosti u 2.4GHz spojů (U 5GHz je o něco lepší, ale rozhodně ne 2x lepší → v tom vzorci je odmocnina!)

zdroj: http://kioan.users.uth.gr/wireless/fresnelZone.html (řecky)