Nastavení TCP/IP ve Windows 2000/XP

Zvolte položku Ovládací panely v nabídce Start

Některé varianty uspořádání nabídky start nabízí přímo zkratku na Síťová připojení (Network connection).

Zvolte klasický pohled na ovládací panely

Jestliže máte Ovládací panely (Control Panel) zobrazeny jako kategorie, přepněte se do klasického zobrazení.

Zvolte položku Síťová připojení

V Ovládacích panelech klikněte na položku Síťová připojení (Network connection). Některé verze systému tuto položku nabízí přímo v nabídce Start.

Vyberte adaptér, který chcete konfigurovat

Je třeba zvolit tu z položek označených jako Připojení k místní síti (Local network connection), která odpovídá síťovému adaptéru, ke kterému jste připojili ethernetový kabel ze sítě SPOJE.NET. Klikněte na ikonku pravým tlačítkem a vyberte z menu volbu Vlastnosti (Properties).

V záložce Obecné klikněte na Protokol sítě Internet

Zvolte položku Protokol sítě Internet (TCP/IP). U novějších verzí systémů zvolte TCP/IP verze 4 (nikoliv TCP/IP verze 6).Poté kKlikněte na tlačítko Vlastnosti (Properties).

V záložce Obecné zvolte Použít následující adresu IP

Místo výchozí volby "Získat adresu IP ze serveru automaticky" zvolte možnosti Použít následující IP adresu a Použít následující adresy serverů DNS a do příslušných políček opište číselné adresy uvedené na vašem Předávacím protokolu.