Realizace elektronických obvodů

Tipy pro realizaci

NASA Workmanship Standards

Na SMD footprint pro pasivy rozmeru 0805 by se udajne mela vejit vetsina velikosti smd soucastek

Dekódování hodnot komponent

http://www.mds975.co.uk/Content/components01.html

Jak se zbavit Arduina

http://www.youtube.com/watch?v=30rPt802n1k

Toner transfer

Za studena

8 parts alcohol 3 parts acetone