Postřehy k Edge routerům

Leakování paměti - diagnostikuje se přes LibreNMS (je tam na to definovaný alert)

je potřeba se přihlásit na router přes SSH

přepnout se na administrátora

pomocí příkazu top setříděného klíčem M (memory) zjistíme, které z notoricky leakujících aplikací to způsobují

ubnt-util neumíme restartnout jako službu, je nutný noční restart: reboot at 03:00 confirm = Enter (dtto jiná problematická aplikace)

dvě další často leakující utility umíme řešit: service ospf6d restart a service snmpd restart

na "malých" Edge-X routerech často pomůže restart toho ospf6d a snmpd, na velkých Edge (4 apod.) routerech to bývá spíš něco jiného, ale méně čast

problém je zatím perzistentní přes asi 10 Hotfixů, i když lze říct, že se problémy dějí méně často a déle trvá, než skončí vytuhnutím

problém leakování nesouvisí s fenoménem samovolných rebootů, ale vede po čase (1-6 týdnů) nakonec vždy k vytuhnutí